**Опросный лист по устройству приготовления и дозирования флокулянта**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УСТРОЙСТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ ФЛОКУЛЯНТА SPP**  Двух- или трех-секционный бак с пропеллерным встряхивателем, полностью выполнен из нержавеющей стали AISI304 L или AISI316 L. Внутренние секции соединяются лабиринтом для того, чтобы обеспечить правильное растворение, однородность и правильное хранение флокулянта. |

**Информация о ПОТРЕБИТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Название и адрес компании** |  |
| * **Контактное лицо / должность** |  |
| * **Телефон / e-mail / № skype** |  |
| * **Проект / № заказа** |  |

**ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ПРАВИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНТИЯ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |
| --- |
| * **Материал конструкции: AISI 304L AISI 316L** |
| * **Тип: ПОРОШОК ЭМУЛЬСИЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ** |
| * **Емкость бака: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л/ч (диапазон от 500 до 5000)** |
| * **Количество отделений / встряхивателей 2 3** |

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: ДА НЕТ** | **ПЛК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ** |
| * **МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ**   **(стандартный: Bonfiglioli, опция: NORD, SEW)**   * **Требуемые значения: кВт, ВОЛЬТ, класс защиты IP и ЧАСТОТА** |  |